건물화재 예방안내문

□ 자택에 불필요한 가연물(헌옷, 신문폐지, 폐박스 등)을 싸놓지 맙시다.

□ 인화성 액체(알코올, 휘발유 등)나 인화성 기체(부탄가스)를 함부로 놓지 맙시다.

□ 카펫의 밑면이나 장롱 뒤편 등의 보이지 않는 곳에 전선을 늘어뜨리지 맙시다.

□ 어린이의 손이 닿거나 쉽게 사용 가능한 곳에 라이터나 성냥갑을 두지 맙시다.

□ 가스불 위에 요리를 올려놓고, 내버려둔 채 주방을 장시간 비우지 맙시다.

□ 집에서는 담배를 피우지 맙시다. 담배를 피운다면 담배를 피우다 깜박 졸 수 있는    침대나 이불 주위에서는 피우지 말고, 될 수 있으면 큰 재떨이를 사용합시다

고층아파트 에서는

- 이웃으로 통하는 발코니 비상문 또는 비상 칸막이벽이 있는지 확인하고, 통행을

막지않도록 가구를 놓지 맙시다.

- 피난계단이 연기에 오염되는 경우를 대비하여 연기를 피해 공기를 마실 수 있는

발코니 창문을 염두에 둡시다.

- 발코니를 확장하여 창문의 개방이 어려운 주상복합 고층아파트에서는 현관문을

통하여 연기의 확산이 예상되므로 연기 침투를 막을 수 있는 안전구역 (밀폐 가능한

작은방 등) 이 필요합니다.

고층건물(사무실) 에서는

- 대피훈련을 정기적으로 참여하여 화재 시 탈출 가능한 통로를 숙지합시다.

- 지정된 장소에서만 담배를 피웁시다.

- 담뱃불은 꼭 끄고, 확인 후 버립시다.

- 전기기구가 제대로 작동되지 않거나 이상한 냄새가 나면 즉시, 전기를 차단하고

전문가를 불러 점검을 받읍시다.

- 전기코드가 부분적으로 끊어지거나 피복이 벗겨졌으면 교체합시다.

- 바닥이나 벽으로 연장한 전선은 파손되지 않도록 보호하고, 전기 용량에 맞는

전선을 사용합시다.

- 전열기는 벽이나 탈 수 있는 물품 주위에 두지 맙시다.

- 전기기구 관리 담당자를 반드시 지정하여 퇴근할 때에는 사용하지 않는 전기

기구의 코드를 뽑도록 하고 매일 전기기구를 확인하도록 합시다.

- 비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 탈 수 있는 물건을 두지 맙시다.

다중이용업소(레스토랑, 노래방, PC방 등) 이용 때는

- 이용 전에 출입구 이외에 비상구가 있는가를 확인하고, 또한 비상구가 개방되어

안전하게 지상으로 연결되는지 확인합시다.

- 미로형의 통로로 건축이 된 건물은 유사시 대피에 어려움이 많을 수 있습니다