■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.07.26.~ 2021.07.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 전숙자
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 덕암동
	지번 44-5		관련지번
	대지면적 406.9㎡		용도지역(지구, 구역) 일반주거
건축물현황	건축면적 243.12㎡		건폐율 59.75%			층수 지하 1층 / 지상 3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12m		용적률 144.85%			연면적 합계 670.77㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	화재안전 성능보강	□ 간이스프링클러 설비의 화재안전기준을 준수하여 추진 바람
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.07.26.~ 2021.07.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 해나라유치원
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 덕암동
	지번 61-2		관련지번 61-4
	대지면적 773.1㎡		용도지역(지구, 구역) 일반주거
건축물현황	건축면적 287.46㎡		건폐율 37.18%			층수 지하 1층 / 지상 3층
	주용도 노유자시설 및 주택		구조 철근콘크리트구조, 조적조			건축물 동수 2동
	최고높이 11.6m		용적률 84.31%			연면적 합계 821.4㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	화재안전 성능보강	□ 외부 비계 설치 및 외부 작업 시 안전에 유의하여 추진 바람
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.07.26.~ 2021.07.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 배윤숙
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 신탄진동
	지번 12-12		관련지번
	대지면적 308.1㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 184.04㎡		건폐율 59.73%			층수 지하 층 / 지상 3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 11.4m		용적률 160.61%			연면적 합계 494.86㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	화재안전 성능보강	□ 살수반경에 따른 계단실 스프링클러 헤드 개수 확인 바람 □ 간이스프링클러 설비의 화재안전기준을 준수하여 추진 바람
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.07.26.~ 2021.07.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 김문희
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 덕암동
	지번 15-6		관련지번
	대지면적 621.5㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 166.65㎡		건폐율 26.81%			층수 지하 층 / 지상 3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조, 벽돌조			건축물 동수 2동
	최고높이 9.8m		용적률 70.3%			연면적 합계 437.04㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	화재안전 성능보강	□ 간이스프링클러 설비의 화재안전기준을 준수하여 추진 바람
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]