■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.09.23.~ 2021.09.27.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 김학주
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 중리동
	지번 238-7		관련지번 238-8
	대지면적 1,763.9㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 877.08㎡		건폐율 49.72%			층수 지하 1층 / 지상 7층
	주용도 공동주택(도시형생활주택)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 24.49m		용적률 199.97%			연면적 합계 4,856.49㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	1. 2층 전이보에 형성되지 않고 슬래브로 올라가는 WALL 부분에 대하여 슬래브 전단이 안전성을 확보하는지 검토 2. 전이보, 전이 기둥의 경우 철근항복강도를 600Mpa로 사용하였는데, 철근 간격제한이 적합한지 검토(부족할 경우 550Mpa로 재검토) 3. 지하구조물 내진설계 확인 및 구조설계서에 첨부 4. 내진상세 적용부재 명기 5. 구조계산서 오타수정(100p, 120p, 121p, 124p)
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.09.27.~ 2021.09.27.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 새천년건설(주)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 신탄진동
	지번 153-11		관련지번
	대지면적 628.9㎡		용도지역(지구, 구역) 방화지구, 일반상업지역
건축물현황	건축면적 401.07㎡		건폐율 63.98%			층수 지하 1층 / 지상 10층
	주용도 공동주택, 업무시설, 제2종근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 30.9m		용적률 410.91%			연면적 합계 3,031.43㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	1. 기본풍속에 대한 data가 기준과 다르므로 수정하여 검토 2. 일반 beam에 내진 배근 상세를 적용하는지 표기 3. 전단벽 수직철근비가 0.01% 이상의 경우 구조기준에 의거 횡방향 띠철근을 설치해야 하므로 해당부분 검토 4. 해석슬래브 data table 철근 항복강도가 500Mpa로 되어있는데 400Mpa로 변경하여 슬래브 안전성 검토 5. 내진상세 적용부재 명기 6. 구조안전확인서 첨부 7. 철근콘크리트 해석코드 KCI-USD 12를 KDS 기준으로 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]