■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2022.6.30.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 정일산업
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 송촌동
	지번 553-8		관련지번
	대지면적 869.4㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 276.186㎡		건폐율 31.77%			층수 지하2층 / 지상9층
	주용도 공동주택, 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 29.995m		용적률 197.89%			연면적 합계 2,865.572㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조안전	❍ 전단벽 수직철근비가 0.01% 이상의 경우 구조기준에 의거 횡방향 띠철근을 설치해야하므로 검토 ❍ 내진철근(전이기둥, 전이보) 사용 여부 확인 ❍ 전이보, 전이기둥이 특별지진하중에 의한 설계인지 확인되지 않으므로 해석에 의한 보, 기둥의 B.MD와 S.F.D를 나타내어 배근 적합여부 확인 ❍ 기초테이블 강도가 설계 개요와 불일치하므로 수정하여 안전성 검토 ❍ 층간변위 검토 시 RX(RS)±RX(ES), RY(RS)±RY(ES) 조합으로 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2022.7.25.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 피크타워
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 석봉동
	지번 199-29		관련지번 199-3, 199-4, 199-5, 199-9
	대지면적 865㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역, 방화지구, 지구단위계획구역(신탄진재정비촉진지구)
건축물현황	건축면적 605.31㎡		건폐율 69.98%			층수 지하2층 / 지상13층
	주용도 공동주택, 근린생활시설, 업무시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 44.33m		용적률 578.56%			연면적 합계 6,404.5㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조안전	❍ 지하구조물 내진설계 자료를 확인할 수 없는 바 미제출시 지하구조 내진설계자료 작성 및 제출 ❍ 사용 철근의 강도값이 구조해석 DATA와 설계 개요상 강도값이 상이하므로 적정 설계강도 적용하여 구조계산서 및 설계도서에 보완 ❍ 기초 해석 DATA 누락되었으므로 첨부 ❍ 층간변위 검토 시 RX(RS)±RX(ES), RY(RS)±RY(ES) 조합으로 검토 ❍ 전이보에 의한 PD 간섭 부분에 대해 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]