■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 1. 13.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) 주식회사 대덕그린에너지
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 문평동
	지번 140-42		관련지번
	대지면적 829㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물 현황 (해체)	건축면적 569.79㎡		건폐율 68.73%			층수 지상1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 9.0m		용적률 68.73%			연면적 합계 569.79㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 가시설물(비계 등)을 전체면으로 설치하는 배치계획 수립 ○ 비계설치 구조안전성 검토 자료 첨부(3차원 구조해석 결과 포함) ○ 작업중 인양하중 검토 및 주부재 절단, 산소절단 계획 수립 ○ 철거장비 이동계획 및 잔재물 처리계획 수립(잔재물 반출구 시공상세도 포함) ○ 공사예정공정표 상세 작성 ○ 가공고압선 보호조치계획 내용 재검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 1. 13.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) 대덕구청장
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 평촌동
	지번 142-1		관련지번
	대지면적 2,413㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 지구단위계획구역
건축물 현황 (해체)	건축면적 1,255.06㎡		건폐율 52.01%			층수 지하1층/지상2층
	주용도 공장		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 3동
	최고높이 7.0m		용적률 57.22%			연면적 합계 1,398.09㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 비계 구조안전성 검토 시 해석 data를 현 기준에 맞게 재검토 ○ 인접 건축물에 대한 가설구조(비계, 방음벽 등) 배치계획 수립
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]