■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 12. 18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) 김◯용, 심◯숙
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 신탄진동
	지번 216-6		관련지번 216-11
	대지면적 7,128㎡		용도지역(지구, 구역) 자연녹지지역
건축물현황	건축면적 1,319.56㎡		건폐율 18.51%			층수 지상2층
	주용도 학원, 제1종근생		구조 일반(철골조, 목구조)			건축물 동수 4동
	최고높이 9.8m		용적률 20.25%			연면적 합계 1,443.62㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 건축물의 현장조사 측정결과 평면도 첨부 요함 ○ 해체 건물의 현황도면(건축,구조) 첨부 요함 ○ 비계 설치 계획도에 대각 가새 설치 여부 확인 요함 ○ 나동과 다동 사이 기존건물과 인접한 부분에 비계설치가 가능한지 확인 요함 ○ 2층과 지붕층 골조 구조도 및 단면도를 작성하여 골조 해체 순서를 명기 요함
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 12. 18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) ㈜토백
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 오정동
	지번 292-3		관련지번 292-4, 292-16
	대지면적 3,198.8㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 1,683.14㎡		건폐율 52.62%			층수 지하1층/지상1층
	주용도 근린생활시설		구조 조립식구조			건축물 동수 3동
	최고높이 4.9m		용적률 52.62%			연면적 합계 1,805.015㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 공사차량 진출입을 8m도로 쪽으로만 검토 요청 ○ 해체 건물의 구조도면 첨부 요함 ○ 비계 설치 계획도에 대각 가새 표현 요함 ○ 건물 전체면에 대한 비계설치 시공상세도 표현하고 기존건물과 인접한 부분에 비계설치가 가능한지 확인 요함 ○ 지붕 마감재는 어떤 방법으로 해체 할 건지 표현 요함
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2023. 12. 18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) KT&G
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 평촌동
	지번 100		관련지번
	대지면적 392,437㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황 (16동)	건축면적 1,198㎡		건폐율			층수 지상2층
	주용도 공장,창고		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1동
	최고높이 5.9m		용적률			연면적 합계 1,225.77㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 해체계획서 9쪽 인접건축물란에 동일건물 일부 해체 표시 요함 ○ 해체 순서도에 구조체 해체 순서 표현 요함 ○ 철거와 존치 부분이 E.J로 되어 있지 않으므로 철거 후 기존건물 안전성 확보 여부 확인 요함 ○ 3열 부분 기초 철거 시 기존건물에 영향이 갈 것으로 보이므로 철거 시 어떤 조치가 필요한지 확인 요함
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]