■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2024. 5. 17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) (주)승◯
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 중리동
	지번 108-8번지		관련지번
	대지면적 211.1㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 123.54㎡		건폐율 58.52%			층수 지하1층/지상3층
	주용도 주택, 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1개동
	최고높이 14m		용적률 174.38%			연면적 합계 490.75㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 지하층 전체에 대한 되메우기를 할 경우 수조 역할의 우려에 따라 지하층 토압에 대한 구조적 안전성을 전제로 바닥에 배수공이나 부분 파쇄로 물의 대지 유입을 유도하는 것이 바람직함 ○ 지하층 내부 벽체도 철거하는 것 검토 요함 ○ 구조도면 첨부 요함 ○ 해체공사 중 건물 전도 및 붕괴 위험에 따라 단계별 구조안전성 검토 요함 ○ 존치되는 기초와 지하층 벽체가 자립성을 가지고 토압에 버틸 수 있는지 안전성을 확인할 수 있는 구조검토서 첨부 요함
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2024. 5. 17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) ◯◯케미칼(주)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 대화동
	지번 63-1		관련지번
	대지면적 19,823.09㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	건축면적 7,879.84㎡		건폐율 39.75%			층수 지상3층
	주용도 공장		구조 철근콘크리트구조, 철골조			건축물 동수 21개동
	최고높이 12m		용적률 79.63%			연면적 합계 16,211.51㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 해체건물과 연결되는 파이프 등에 대한 안전조치 계획 필요 ○ 해체 대상 건축물과 연결된 배관의 간섭여부를 검토하고 배관도 해체 대상이라면 유해물질 여부를 고려하여 철거 계획 수립 ○ 내부 설비 철거 계획 수립 ○ 철거대상 건축물 외 부분을 공사 중 사용한다면 내부 보행자 보호 대책 마련
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]