■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 2. 26. ~ 3. 6.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) KT&G
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 평촌동
	지번 100		관련지번
	대지면적 392,437㎡		용도지역(지구, 구역) 공장용지
건축물현황	건축면적 164,416.11㎡		건폐율 41.89%			층수 지하1층~지상5층
	주용도 공장, 공동주택		구조 철근콘크리트조 등			건축물 동수 주47개동
	최고높이 -		용적률 55.42%			연면적 합계 225,491.23㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 26동, 27동 건축물관리대장과 도명의 건축물 층수 상이함 건축물관리대장 지상3층, 도면은 지상2층으로 되어있어, 건축물의 높이나 층수 재확인하여 해체계획서 수정요함. ○ 26동 E열 부분 쌍줄비계 설치 권장함 ○ 해체 단계별 구조검토를 통하여 수직 부재의 전도 검토 바람 ○ 오픈컷 시 휴식각 준수하였는지 검토 바람 ○ 철거 공사 시 전도에 의한 인명피해의 위험이 있어, 철거 시 최외각 구조물의 수직부재가 캔틸레버 거동시 구조안전성 확보여부 검토자료 첨부 요망 ○ 비산먼지 및 소음진동 발생 방지를 위한 구체적인 살수계획 제출
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]