■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2024. 8. 28. ~ 8. 29.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) 한국타이어앤테크놀리지(주)
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 목상동
	지번 100		관련지번 외 103필지
	대지면적 288,056.2㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	건축면적 116,995.825㎡		건폐율 40.61%			층수 지하1층~지상4층
	주용도 공장		구조 철골조 등			건축물 동수 주54개동
	최고높이 -		용적률 55.17%			연면적 합계 166,919.776㎡
해체내용	[해체허가 변경] 54개동 중 27동 일부 해체 (27동 연면적 2,399.999㎡ 중 1,661.169㎡ 해체)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체	○ 최대 굴삭 높이가 14.5m인 ROBEX300LC로 몰드 창고의 14m 이하를 작업구간으로 계획하였으나 해체 시 전도, 낙하물 등 작업안전을 고려하여 건물높이(작업높이)보다 굴착기의 최대 작업 높이가 2~3m 정도 여유있는 해체장비계획이 필요함. ○ 철골구조물 해체 시 사용하는 절단장비의 제원자료 작성할 것 ○ 화재로 인해 약해진 부재 해체로 낙하 시 위에서 떨어지는 잔재가 운전실을 타격할 가능성이 있으니, 반드시 운전실 보호 구조 및 장비를 사전에 갖추기 바람 ○ 변경 후 장비를 사용하면 작업변경이 커지고, 대형 폐기물이 낙하할 수 있어 작업 반경 내 안전에 유의 ○ 14m이상 상부 해체 시, 무한궤도 특성상 회전반경이 커서 구조물과 충돌 가능성이 있으니 숙련된 작업자를 투입하도록 권장함.
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]