■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 6. 16.
건축종별	[□ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) 도000
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 송촌동
	지번 560-1		관련지번 560-7
	대지면적 1,555.1㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물 현황 / 신축	건축면적 646.87㎡		건폐율 41.6%			용적률 213.38%
	주용도 공동주택		구조 철근콘크리트구조			층수 지하1/지상8층
	연면적 신축 4,582.14㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	별지 첨부
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축주가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

의결내용 (조건)	구조계산서와 지반조사보고서 지하수위가 상이하므로 재확인 바람. (부력검토 등 여부) 2. 횡력 안전성 검토에 대한 자료 추가 보완 바람.(풍 및 지진하중) 3. 구조계산서 상 지하외벽 데이터와 구조도면 배근이 상이한 부분에 대하여 검토 바람. 4.「건축물의 설계도서 작성기준」개정·시행으로 「건축법 시행령」제91조의3제1항에 따라 구조분야 도서는 건축구조기술사의 책임하에 작성되어야 하므로 구조도면 작성 및 날인이 건축구조기술사에 의해 적합하게 수행되었는지 확인 후 구조도면 제출이 필요함. 5. 구조안전 및 내진설계확인서 서식 중 15)구조요소 내진설계 검토사항에서 특별지진하중 및 수직시스템 불연속_유/무 판단근거를 구조계산서에 첨부하고 특히, 수직시스템 불연속_유 판단근거를 구조계산서에 첨부하시고 필요시 수정 보완 바람 6. 착공 전 구조감리협업 계약을 완료하고 구조감리시 설계지내력 확보여부 및 주요구조부재에 대한 적절한 시공이 될 수 있도록 철저한 구조감리가 필요할 것으로 사료됨 7. TC4기둥 및 TG14보는 철근간격을 계산해 본 결과 40mm정도에 불과합니다. 이는 콘크리트 타설시 굵은골재 크기와 비슷하여 자칫 재료분리가 일어날 수가 있습니다. 해결방안이 필요할 것으로 판단됩니다.