■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 8. 11. ~ 8. 14.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(화재안전성능보강)
건축주	성명(법인명) 박현희
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 중리동
	지번 373-6		관련지번 -
	대지면적 236.9㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 141.89㎡		건폐율 59.89%			층수 지하3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 주 1개동
	최고높이 -		용적률 165.07%			연면적 합계 391.05㎡
보강내용	(필수공법) 간이스프링클러 설치
심의내용	구 분	주요 심의결과
	화재안전 성능보강 계획의 적정성	○ 건축물 내부 마감재는 방염성능 이상의 제품을 설치해야 하고, 소방도면과 일치하게 소방시설물을 설치함을 원칙으로 하며 내부의 공간 계획이 변경 있을 시 소방 기술자와 협의하여 변경 설치해야 함 ○ KS 인증마크가 있는 제품 사용 및 설치 구역 내에 데드스페이스가 생기지 않도록 확인바람(권장사항)
심의결과	[○] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]