{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["42_대전광역시_대덕구_01(주)삼양바이오팜의약공장"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"42_대전광역시_대덕구_01(주)삼양바이오팜의약공장","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,3,48,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[47,0,47,7],[40,2,40,3],[40,5,40,7],[41,0,42,0],[41,2,41,7],[42,2,42,3],[42,5,42,7],[43,0,45,0],[43,2,43,7],[44,2,44,7],[45,2,45,3],[45,5,45,7],[35,0,36,0],[35,2,35,7],[36,2,36,3],[36,5,36,7],[37,0,39,0],[37,2,37,7],[38,2,38,7],[39,2,39,3],[39,5,39,7],[34,2,34,3],[34,5,34,7],[28,2,28,3],[28,5,28,7],[29,0,30,0],[29,2,29,7],[30,2,30,3],[30,5,30,7],[31,0,33,0],[31,2,31,7],[32,2,32,7],[33,2,33,3],[33,5,33,7],[23,0,24,0],[23,2,23,7],[24,2,24,3],[24,5,24,7],[25,0,27,0],[25,2,25,7],[26,2,26,7],[27,2,27,3],[27,5,27,7],[22,2,22,3],[22,5,22,7],[10,7,11,7],[15,0,15,7],[16,2,16,3],[16,5,16,7],[17,0,18,0],[17,2,17,7],[18,2,18,3],[18,5,18,7],[19,0,21,0],[19,2,19,7],[20,2,20,7],[21,2,21,3],[21,5,21,7],[7,1,7,3],[7,5,7,7],[8,0,8,7],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,7],[10,3,10,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[1,1,1,6],[3,0,3,7],[4,1,4,3],[4,5,4,7],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[6,1,6,7]]}
[]
[null,"화학물질 배출저감계획서(지자체 공개용)"]
["  "]
["1. 사업자의 일반정보"]
["업 체 명","(주)삼양바이오팜의약공장",null,null,"업종\n(표준산업분류)","의약용 화합물 및 항생물질 제조업"]
["사업장\n소재지","( 34324 )"]
[null,"대전광역시 대덕구 신일동로 79  (신일동) 삼양바이오팜 의약공장"]
["대표자","엄태웅",null,null,"연락처","042-930-9309"]
["2. 배출저감 대상물질의 배출 현황"]
["번호","기준연도","물질명","배출량(kg/연)"]
[null,null,null,"대기",null,"수계","토양","합계"]
[null,null,null,"점","비산"]
[1,"2018","디클로로메탄",0,8487.9,0,0,8487.9]
[2]
[3]
["3. 향후 배출저감 방안"]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","저장시설"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","정확한 제거율과 저감량은 구하기 어렵지만 저장시설을 지하에 매설하여 밀폐 시킴으로써 배출 저감 노력 중입니다."]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"배출저감량(kg/연)",0]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","현재까지 추가적인 배출저감 계획 없으며, 배출량 변동 역시 크게 없을 것으로 예상합니다."]
[null,"투입비용\n(백만원)",0]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"목표배출량(kg/연)",4.8]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","이송,운반,분배,계량시설"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","배출저감 현황 없습니다."]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"배출저감량(kg/연)",0]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","현재까지 배출저감 계획 없으며, 배출량 변동 역시 크게 없을 것으로 예상합니다."]
[null,"투입비용\n(백만원)",0]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"목표배출량(kg/연)",679.1]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","혼합공정"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","배출저감 현황 없습니다."]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"배출저감량(kg/연)",0]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","현재까지 배출저감 계획 없습니다."]
[null,"투입비용\n(백만원)",0]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"목표배출량(kg/연)",416.4]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","화학반응공정"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","배출저감 현황 없습니다."]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"배출저감량(kg/연)",0]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","현재까지 배출저감 계획 없습니다."]
[null,"투입비용\n(백만원)",0]
[null,"제거율(%)","0.0",null,"목표배출량(kg/연)",1.2]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","용제회수"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","삼양바이오팜 의약공장은 공정에서 사용한 디클로로메탄을 증류/회수하여 재사용해 왔으며 과거 디클로로메탄 저감장치(MC 회수장치) 시설투자를 진행하여 연간 약 100톤 가량 대기로 배출되던 디클로로메탄의 양을 추가로 저감시켜오고 있습니다.(저감장치 설치 전 평균 디클로로메탄 배출 농도 : 2785ppm 시설투자 투입 비용 : 800080000원) 현재 배기배관을 통해 저감장치로 이동하는 디클로로메탄을 1차적으로 브라인으로 냉각시켜 응축한 뒤 2차적으로 저감장치에서 활성탄으로 흡착하고 스팀으로 탈착하여 배출저감 중입니다. MC 회수장치 설치 전 연간 약 100톤 가량의 디클로로메탄이 배출되었다는 점과 최근 자가측정한 결과값의 평균을 토대로 연간 약 500kg의 디클로로메탄이 용제회수 공정 중 MC 회수장치에서 배출되었다는 점에 따라 연간 약 99500kg의 디클로로메탄을 배출저감 중이라고 추측하였습니다.  * 참고 -용매 사용량이 증가하였고 용제 회수 효율이 떨어지는 등의 복합적인 이유로 기준년도인 2018년도의 배출량보다 2019년도의 배출량이 증가하였습니다. -현재 MC 회수장치의 활성탄 교체 주기는 6개월입니다. 배출저감을 위해서 활성탄 교체 주기를 짧게 줄이는 것도 하나의 방법이라고 생각하지만 삼양바이오팜 의약공장은 의약품을 생산하는 사업장이기에 활성탄 교체 주기는 식약처의 GMP와도 관련이 있어 교체 주기를 바꾸는 것은 어려울 것 같습니다."]
[null,"제거율(%)","99.5",null,"배출저감량(kg/연)",99500]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","현재 가동중인 디클로로메탄 저감장치(MC 회수장치)는 총 두대입니다. 가동 사이클은 하나의 방지시설을 350분 가동 후 20분동안 스팀세정을 하여 활성탄에 흡착된 디클로로메탄을 탈착하고 20분 건조, 30분 Cooling을 하며, 스팀세정 및 건조 시 다른 하나의 방지시설을 350분 가동 후 20분 스팀세정, 20분 건조, 30분 Cooling을 하여 번갈아 가면서 가동 중 입니다. 앞서 언급한 것과 같이 활성탄 교체 주기를 짧게 줄이는 것은 현실적으로 불가능하여, 디클로로메탄의 배출량을 감소시키기 위한 차선책으로 350분 가동시간을 300분으로 줄여 활성탄의 흡착 효율을 보다 증진시킬 예정이며, 저감계획에 맞추어 10월 21일 부로 시행 중입니다. 위의 방법은 추가적인 시설 증설이 아닌, 기존의 관리방법을 개선하는 방법이기에 Utility 사용 비용의 증가가 있을 것으로 예상되며, 위의 방법을 이행하면서 배출 저감의 효과가 나타나면, 흡착 시간을 점차적으로 줄여나가 배출 저감량을 늘릴 예정입니다. 제거율의 경우, 흡착시간을 조절하여 활성탄의 흡착효율을 증가시키는 방법을 사용할 것이기 때문에 정확한 수치로 표현하기가 어렵습니다. 따라서 대략적으로 250kg정도를 감소시킬 목표로 배출저감 활동을 진행할 예정입니다. 그렇기에 회수공정의 목표배출량으로 Y+6년의 배출전망치인 14450kg에서 저장시설, 혼합공정, 화학반응공정, 이송공정의 목표배출량을 뺀 뒤, MC 회수장치에서 저감할 예정인 250kg을 뺀 13098.5kg을 산정 하였습니다.  또한, 가장 많은 양이 배출되는 곳이 용제회수(증류) 공정이기에, 증류탑 자체에서 비산되는 DCM을 줄이는 것이 배출량을 가장 많이 저감시키는 방법일 것이라고 생각합니다. 하지만 증류탑 자체를 개선하는 것은 금전적 측면 및 공장 가동 측면에서 바라봤을때 현실적으로 어려운 실정입니다. 대신, 현실적으로 가능한 선에서 증류탑을 부분적으로 나마 점검하고 정비하는 등의 지속적인 노력을 통해 비산배출되는 양을 줄이고, 추가로 용제 회수 효율을 높이는 방안 등을 모색하여 배출량을 줄이는 노력을 진행할 예정입니다."]
[null,"투입비용\n(백만원)",1]
[null,"제거율(%)","99.7",null,"목표배출량(kg/연)",13098.5]
[]
["4. 연도별 배출저감 목표"]
["번호","물질명","기준연도","목표 배출량(kg/yr)"]
[null,null,"배출량","2020년","2021년","2022년","2023년","2024년"]
[1,"디클로로메탄",8487.9,13090,13040,14300,14250,14200]
[2,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
[3,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["5. 연도별 배출저감 이행실적"]
[" (해당 없음)"]