{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["42_대전광역시_대덕구_02(주)삼양바이오팜MD공장"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"42_대전광역시_대덕구_02(주)삼양바이오팜MD공장","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,3,36,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[35,0,35,7],[28,2,28,3],[28,5,28,7],[29,0,30,0],[29,2,29,7],[30,2,30,3],[30,5,30,7],[31,0,33,0],[31,2,31,7],[32,2,32,7],[33,2,33,3],[33,5,33,7],[23,0,24,0],[23,2,23,7],[24,2,24,3],[24,5,24,7],[25,0,27,0],[25,2,25,7],[26,2,26,7],[27,2,27,3],[27,5,27,7],[22,2,22,3],[22,5,22,7],[10,7,11,7],[15,0,15,7],[16,2,16,3],[16,5,16,7],[17,0,18,0],[17,2,17,7],[18,2,18,3],[18,5,18,7],[19,0,21,0],[19,2,19,7],[20,2,20,7],[21,2,21,3],[21,5,21,7],[7,1,7,3],[7,5,7,7],[8,0,8,7],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,7],[10,3,10,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[1,1,1,6],[3,0,3,7],[4,1,4,3],[4,5,4,7],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[6,1,6,7]]}
[]
[null,"화학물질 배출저감계획서(지자체 공개용)"]
["  "]
["1. 사업자의 일반정보"]
["업 체 명","(주)삼양바이오팜MD공장",null,null,"업종\n(표준산업분류)","의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업"]
["사업장\n소재지","( 34302 )"]
[null,"대전광역시 대덕구 문평서로18번길 55  (문평동) 문평동"]
["대표자","엄태웅",null,null,"연락처","042-930-3112"]
["2. 배출저감 대상물질의 배출 현황"]
["번호","기준연도","물질명","배출량(kg/연)"]
[null,null,null,"대기",null,"수계","토양","합계"]
[null,null,null,"점","비산"]
[1,"2018","디클로로메탄",152,2356,0,0,2508]
[2]
[3]
["3. 향후 배출저감 방안"]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","코팅공정"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","(포집장치) 밀폐 및 개방형 후드 : 작업 공간 밀폐 및 포집하는 후드로 비산 화학물질 흡인 효과 우수 "]
[null,"제거율(%)","60.0",null,"배출저감량(kg/연)",2587]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","(포집장치의 흡입 팬 교체 및 개방형 후드 설치 ) : 2021년에 포집장치의 흡입 팬 용량의 증대 및 후드 설치로 비산된 화학물질 포집효율 제고"]
[null,"투입비용\n(백만원)",10]
[null,"제거율(%)","80.0",null,"목표배출량(kg/연)",862]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","대기오염방지시설"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","활성탄 흡착설비 및 세정 집진설비의 적정 관리 및 유지보수로 배출량 저감"]
[null,"제거율(%)","90.5",null,"배출저감량(kg/연)",2351]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","2021년에 세정 집진설비를 활성탄 흡착설비로 교체하여 배출량 저감효율 제고"]
[null,"투입비용\n(백만원)",12]
[null,"제거율(%)","93.2",null,"목표배출량(kg/연)",236]
["대상","물질","디클로로메탄",null,"배출원","폐수처리시설"]
["배출저감\n현황","배출저감\n기술","폐수처리설비 밀폐 및 세정 집진설비의 적정 관리 및 유지보수로 배출량 저감"]
[null,"제거율(%)","90.0",null,"배출저감량(kg/연)",87]
["배출저감\n목표","배출저감\n기술","세정 집진기에서 발생된 세정액 폐수(디클로로메탄 포함)가 폐수처리시설로 유입 및 처리되면서 폐수처리시설에서 배출 되었던 디클로로메탄을 세정 집진기를 활성탄 흡착설비로 교체하여 세정액 폐수(디클로로메탄 포함)가 발생되지 않도록 함으로써 폐수처리시설에서 디클로로메탄의 배출을 원천적으로 발생하지 않도록 함. "]
[null,"투입비용\n(백만원)",12]
[null,"제거율(%)","100.0",null,"목표배출량(kg/연)",0]
[]
["4. 연도별 배출저감 목표"]
["번호","물질명","기준연도","목표 배출량(kg/yr)"]
[null,null,"배출량","2020년","2021년","2022년","2023년","2024년"]
[1,"디클로로메탄",2508,2146,1588,1098,1098,1098]
[2,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
[3,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
["5. 연도별 배출저감 이행실적"]
[" (해당 없음)"]