소공인 집적지구 공동기반시설 전동지게차 구입

과업지시서

2021. 12.

.

	대 덕 구

과업지시서

1. 적용범위

본 과업지시서는 오정동 소공인 집적지구 공동기반시설에서 사용할 입승식

전동지게차 구매에 따른 전반적인 계약사항에 적용한다

2. 물품규격내역 : “규격서” 참조

3. 납품 및 인도조건

가. 납품장소 : 오정창의공작소 지하1층(대전광역시 대덕구 오정로76번길 78)

나. 납품조건 : 현장하차도

다. 납품일정 :‘22. 4월 이내

라. 유의사항

1) 납품장소는 현재 리모델링 공사중으로(‘22. 4월 이내 준공예정), 구체적인  입고일정은  계약 완료 후 별도 협의하여야 한다.

4. 계약상대자의 의무

가. 본 구매 건설기계는 건설기계관리법, 대기환경보전법 등 관련규정에 적합하여야

하며, 형식승인이나 검사 및 운행에 필요한 행정절차를 필하여야 한다.

나. 납품하는 물품은 사업목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안   정성을 갖추어야 한다.

다. 계약상대자는 국내 제조공장에서 국산부품을 사용하여 2021년 이후 생산한 물품을 납품해야 한다.

라. 장비는 반드시 신품으로 규격서에 제시한 사양과 동등 또는 동등 이상의 사양

이어야 하며, 본 규격서에 의한 본체, 부속품, 예비품, 소모품, 공구 등 모든

엑세서리를 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

마. 본 물품의 외함에는 제조사명, 제조년월, 전화번호, 제작번호, 특성이 기입된  명판을 부착하여야 하며, 주요 구성품 및 부품은 반드시 제조사의 정품을 사용 하여야 한다.

바. 발주처가 지정하는 위치에 충전기를 설치하며 충전기 설치에 필요한 차단기,

차단기함, 콘센트, 플러그, 전선관 등은 계약상대자의 부담으로 안전하게 설치하여야 한다.

사. 납품된 장비 내용이 규격서 성능, 사양에 미달될 경우, 또는 제품에 하자가 있을

경우 대덕구는 장비변경을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

5. 계약내용 및 이의의 해석

가. 계약상대자는 계약서 및 과업지시서, 규격서에 기술되어 있지 않은 사항 또는 불명확

하다고 생각되는 사항은 계약 전에 대덕구의 해석 및 의견을 확인하여야 하며,

계약 후에는 대덕구의 해석에 따라야 한다.

나. 계약상대자는 계약서 및 과업지시서, 규격서에 명기되지 않았더라도 원본 카다로그에

표기된 모든 엑세서리는 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 기능적․효율적인

운용에 필요한 기기, 예비품, 공구 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고

납품하여야  한다.

다. 계약상대자는 계약서 및 과업지시서, 규격서에 명기되지 않았더라도 물품의 기능

확인에 수반되는 사항이나 각종검사에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

라. 본 과업지시서, 규격서에 명시되지 아니한 사항은 관계규정에 의하고, 규정에

없으면 양 사가 협의하여 결정한다.

6. 검사 및 검수, 시운전

가. 계약상대자는 납품하는 장비의 형식승인 및 제작사 자체 성능검사를 제품 출고 전   필하여야 한다

나. 장비에 대한 검사 및 검수, 시운전은 납품장소에서 발주처 담당자와 계약상대자 공동 입회하에 시행한다.

다. 외관검사는 전수검사를 하며 외관상 유해한 흠 및 결함이 없어야 한다.

라. 수량검사는 납품수량 전량에 대하여 시행한다.

마. 성능검사는 물품납품 시에 공인기관의 KS기준 시험성적서 또는 제조사의 자체 시험성적서를 확인하는 것으로 한다.

바. 계약상대자는 시운전에 필요한 제반사항을 준비하고 점검표에 의하여 시운전을 실시, 불합격 시 즉각 결함부분을 시정하여 재시운전을 하여야 하고, 시운전기간 동안 납품된 장비의 장애가 2회 이상 발생 시 신규장비로 교체하여야 한다.

사. 발주처 담당자가 지정하는 추가적인 시험요구가 있을 경우에는 협의를 통해 성능이 향상되는 방향으로 진행하여야 한다.

아. 최종 검수결과 장비 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약 조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 대덕구의 요구에 따라 납품한 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

자. 장비 검수 완료 전 발생한 모든 문제에 대해서는 계약상대자가 책임진다.

7. 안전 대책 및 책임

가. 계약상대자는 시운전 완료 시까지 제반 안전 대책을 수립하여 안전에 대비하여야        하며, 안전사고 발생 시 이에 따른 민 ․ 형사상의 책임은 계약상대자에게 있다.

8. 기술지원

가. 계약상대자는 장비 취급설명서와 유지보수에 필요한 자료를 제출하고, 사용자가

장비의 특성과 현장에서 직접 운용할 때 필요한 기술을 충분히 숙지할 수 있도록

사용방법, 정비방법, 부품내역 등 운용과 관리에 필요한 제반사항에 대한 교육을

실시하여야 하며, 모든 제반경비는 계약상대자가 부담한다.

9. 하자보증 및 유지보수

가. 하자보수보증기간은 검사검수 완료일부터 기본 1년 또는 2,000시간 중 선도래하는    시기까지이며, 주요부품(컨트롤러, 모터, 구동엑셀 등)은 2년 도래 기준으로, 보증    기간 중 제작 설계 또는 재질의 결함으로 고장 또는 파손되어 납품 물품이 사용상    문제 발생 시 계약상대자는 교체하거나 신속히 수리 하여야 한다. (계약상대자는    장비 납품 시 제품품질보증서를 반드시 첨부하여야 한다.)

나. 하자보수보증기간 중 발생한 결함에 대하여 계약상대자는 즉시 신속하게 보완    하여야 하며, 제품결함으로 인한 피해발생 시 계약상대자의 부담으로 변상 조치    하여야 한다.

다. 계약상대자는 품질보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을

제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

라. 품질보증기간이 경과한 이후 발생한 하자에 대하여 그 원인이 부품불량 등 계    약상대자의 귀책사유, 또는 제조상 결함으로 판단되는 경우 계약상대자는 발     주처의 요청에 따라 즉시 무상 교환 및 무상 A/S를 하여야 한다.

10. 산업재산권의 보호

가. 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 유지 보수와 관련하여 타인 또는 외국의

권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(공업소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이

발생되지 않도록 해야 하며 발생시 이에 대한 처리 책임은 계약상대자에게 있다.

11. 분쟁의 해결

가. 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한        법률과 기타 계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.

나. 분쟁사유 발생 시 재판 관할 지역을 발주처 관할지역으로 한다.

12. 기타제출서류

가. 계약상대자는 납품 시 사용에 지장이 없도록 아래의 서류를 제출하여야 합니다.

1) 취급설명서 각 2부

2) 정비지침서 각 2부

3) 부품파트 매뉴얼 각 2부

4) 시운전 점검표 각 1부

5) 제조사 품질보증서 및 A/S확약서 각 1부

소공인 집적지구 공동기반시설 전동지게차 구입

규격서

2021. 12.

.

	대 덕 구

전동지게차(2.5톤) 규격서

구 분	단 위	내 용
적재능력	㎏	2,500
동력형식	-	전기
작동방식	-	입승식
제어방식	-	Mosfet Inverter
타이어형식	-	솔리드 타이어
주행속도(부하시/무부하시)	㎞/h	11/11 이상
포크상승속도(부하시/무부하시)	㎜/sec	280/470 이상
포크하강속도(부하시/무부하시)	㎜/sec	500/450 이상
최대인상높이	㎜	3,000 이상
최소선회반경	㎜	2,200 이하
전장	㎜	2,700 이하
전폭	㎜	1,300 이하
마스트경사각(전방/후방)	도	3/5 이상
배터리전압/용량	V/Ah	48/330 이상
충전기	AC(V)	220/380 겸용
기본사양: 백레스트, 헤드가드, 전조등, 후미등, 후진경보기, 경광등 등 안전장치 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제2관 지게차 제179~183조) 옵션사양: 충전기(지정장소에 설치), 자동발 설치, 기본공구세트 1식, 포크(1,500mm), 보조발 등 포함