계약심사 및 일상감사 조정사유서

■ 사업개요

□ 사 업 명: 삼정취수장 일원 급경사지 보수보강공사

□ 신청기관: 대덕구 건설과

□ 위    치: 대전 대덕구 삼정동 544-1번지 일원

□ 사업내용: 급경사지 보수보강 A=760㎡(L=46m, H=25m)

□ 사업기간: 착공일로부터 90일

□ 총사업비: 362,682천원

□ 계약방법: 일반경쟁입찰

■ 심사결과

(단위: 천원)

구 분	요청금액	심사금액	증감액	증감율(%)	비 고
총 공 사 비	381,544	362,682	감 18,862	감 4.94
도 급 공 사 비	381,544	304,891	감 76,653	감 20.09
관 급 자 재 비	-	57,791	증 57,791	증 100.00

※ 계약심사 및 일상감사 결과반영

■ 주요 심사내용

□ 기술사용요울 조정 8.5% → 5%

□ 현장여건을 고려한 일위대가 및 단가산출서 조정

- 사토운반 운반거리 조정 20km → 10km 및 사토장 정리품 공제

- 사토운반 공종 오타 조정: 덤프 15ton → 덤프 24ton

- 기술 사용료 협약서 요율로 조정(8.5% → 5%) 및 재료비 공제

- 숏크리트타설 품에 자재 할증을 100%에서 50%로 조정

- 숏크리트 타설 장비 조정 : 트럭탑재형크레인 10ton → 5ton

- 낙석방지망 철거 공종 추가, 벌개제근 공종 추가 및 혼합폐기물 수량 조정

- 절토면고르기 고소작업차 작업 추가

□ 자재단가 조정

- 유류대 대전지역 22년 8월 단가로 조정: 휘발유(1,581.52원), 경유(1,681.81원)

- H·ㄱ·ㄷ 형강 단가 22년 8월 단가로 조정

‣ H형강: 1,395,000원→1,365,000원 ㄱ형강: 1,460,000원→1,440,000원

ㄷ형강: 1,270,000원→1,250,000원

□ 자재 구입 방법 변경

- 영구앵커체, 격자블럭 수급방법 사급에서 관급으로 전환

□ 원가계산서 조정

- 간접노무비 및 기타경비 요율 조정(13.8 → 13.7, 8.3 → 8.4)

- 산업안전보건관리비 관급자재 요율 공제((재+직노)×율)

□ 현장여건, 표준품셈을 반영한 대가 조정

- 어스앵커천공 장비조립 및 해체 크레인 1.5.계수 삭제

- 지압판 제작 및 설치품과 인장작업에 중복된 지압판 설치품 공제

- 영구앵커 인장품은 개정된 인력품으로 조정

- 철근노출단면보수에 중복된 콘크리트 표면보수품 공제

- 철근단면보수 전처리에 중복된 고압세척품 공제

■ 그밖의 사항

□ 현장 여건을 고려하여 벌개제근 및 벌목 공정 추가 검토

□ 계약심사 절감금액(사업부서의 요청금액에서 심사부서의 심사금액을 뺀 차액을 말한다)은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 처리

□ 심사한 금액보다 더 절감 할 수 있는 방법 등은 자체 보안 검토 반영

□ 계약방법에 관한 사항은 계약담당부서와 협의하여 관련법에 적정하게 추진