■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자		2021.4.5. ~ 2021.4.9.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 근로복지공단
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 법동
	지번 285-3
	용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역, 시가지경관지구, 지구단위계획구역
건축물현황	사업내용		용 도		규 모
	병원 증축		의료시설(병원)		6개동 연면적 26,185.5㎡ (A동 증3,059.54㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	다중이용 건축물	< 조건부 의결 주요 내용> ○ 응급실 출입부분에서 담당해야 할 접수 및 문진, 그리고 방풍실 구획 등의 입구/접수 공간 협소에 따른 보완 및 대책 ○ 증축 시 기존건물과 간섭이 생기는 것으로 사료됨으로 실시 설계 시 증축부분 및 기존 구조물에 대한 부동침하 등 안전성 검토 확인이 필요. 본 건물 다중이용시설 건물로 착공 전 건축구조분야 전문심의를 실시할 것 ○ 2층 수술실 주변에 출입문 시건장치 보완필요(조건부 의결) ○ 본 건물 전면 증축으로 인한 조경공간을 증축부분 저면 인도와 차도간 사이에 부분적으로라도 설치하여 안전성 확보 요함(대지 주출입구와 부출입구 동선이 겹치고 구급차전용 주차구간, 택시승강장, 주차통로로 무의식적으로 주차로에 진입가능성이 커 위험하다고 사료됨) ○ C, D동 외부 리모델링 검토 ○ 산부인과와 영유아를 동반할 수 있는 진료과들이 다수 있음으로, 수유실 및 임산부 휴게공간이 최소한 한 개소는 고려. ○ 증축에 따른 1층 조경면적 축소에 따른 대안제시 및 건축협의 시 기존조경 부분 식재 및 관리상태, 신설조경 부분 계획 현황등 확인필요 ○ 1층 로비확장에 따른 1층과 2층의 수직동선에 따른 에스컬레이터 설치 필요 ○ 주출입구와 대지 레벨을 조정하여 측면 경사로를 중앙부분으로 위치 검토, ○ 1층 로비 및 커피숍과 의사 휴게실, 간호사 휴게실, 관리직원 휴게실, 요양보호사 및 보호자 휴게 공간을 적극적으로 계획 권고
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]