■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2021.09.07.~ 2021.09.08.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 김용상
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 비래동
	지번 149-8		관련지번
	대지면적 578.90㎡		용도지역(지구, 구역) 제3종일반주거지역, 중점경관관리구역
건축물현황	건축면적 286.08㎡		건폐율 49.42%			층수 지하 1층 / 지상 7층
	주용도 오피스텔, 다가구		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 24.03m		용적률 249.95%			연면적 합계 1992.27㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축)분야	1. 지하1층 기초가 자갈모래층에 형성되므로 설계지내력 300kN/㎡이상 확보되는지 검토 2. RW1 옹벽은 자립형 옹벽으로 보이므로, 기초배근도상 정확한 기초영역 표현과 기초배근 적합여부 검토 3. 지하구조물 내진설계 근거자료 첨부 4. 전단벽 수직철근비가 0.01% 이상의 경우 구조기준에 의거 횡방향 띠철근을 설치해야 하므로 해당부분 검토 5. 기초배근도 및 상세를 볼 경우 지하2층과 지하1층은 기초꺾임으로 설계 되었으나, 해석 DATA는 지하2층, 지하 1층을 나눠 해석한 것으로 보이므로 이 부분 배근이 적합하게 설계되었는지 검토 6. 시공을 위한 내진상세 및 적용부재를 구조도면에 명기 7. 구조안전확인서의 비구조요소 부분에 대한 내용을 시공 전 발주처와 협의하여 공사단계에서 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]