대전광역시 대덕구 고시 제2021– 85호

공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 대덕구 덕암동 22-5번지(새뜸어린이공원)의 쾌적한 놀이 및 공원환경 조성을 위하여 대덕구청장이 신청한 공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 변경(결정) 안에 대하여,

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조의 규정에 의하여 다음과 같이 공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 결정(변경)하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은 법 시행령 제27조의 규정에 의하여 지형도면을 승인하였기에 이를 고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시 대덕구청(공원녹지과)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보여드립니다.

2021년  8월  20일

대 전 광 역 시  대 덕 구 청 장

1. 새뜸어린이공원

가. 도시관리계획 결정(변경) 조서

구 분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	증·감
기정		새뜸 어린이공원	어린이 공원	대덕구 덕암동 22-5번지	7,338.7	7,338.7	-	대전직할시 고시 제1994-199호 (1994.11.10.)

나. 공원조성계획 결정(변경) 사유서

공 원 명	변경내용	변경사유	비고
새뜸 어린이공원	시설면적 : 감) 390.8㎡ 녹지면적 : 증) 390.8㎡	○ 공원 이용패턴 및 이용률 고려 협소한 공간 확장 및 어린이 놀이시설 이전설치 등 시설변경

다. 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)						비고
				바닥면적			연면적
	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계	7,338.7	7,338.7	-	86.86	145.85	증 58.99	91.46	150.45	증 58.99
시설지구	3,863.3	3,472.5	감 390.8	86.86	145.85	증 58.99	91.46	150.45	증 58.99
녹 지	3,475.4	3,866.2	증 390.8	-	-	-	-	-	-

라. 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

구분			부지면적(㎡)			구성비 (%)	건축면적(㎡)						비고
							바닥면적			연 면 적
			기정	변경	증·감		기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계			7,338.7	7,338.7	-	100.0	86.86	145.85	증 58.99	91.46	150.45	증 58.99
계			3,863.3	3,472.5	감 390.8	47.32	86.86	145.85	증 58.99	91.46	150.45	증 58.99
	기반시설	소계	2,599.0	2,373.3	감 225.7	32.34	-	-	-	-	-	-
		도로	1,468.3	1,149.8	감 318.5	15.67	-	-	-	-	-	-
		광장	1,130.7	1,223.5	증 92.8	16.67	-	-	-	-	-	-
	휴양시설		487.3	508.9	증 21.6	6.93	86.86	121.76	증 34.90	91.46	126.36	증 34.90
	유희시설		365.1	389.2	증 24.1	5.30	-	-	-	-	-	-
	운동시설		364.7	111.2	감 253.5	1.52	-	-	-	-	-	-
	편익시설		32.0	73.2	증 41.2	1.00	-	24.09	증 24.09	-	24.09	증 24.09
	관리시설		15.2	16.7	증 1.5	0.23	-	-	-	-	-	-
녹 지			3,475.4	3,866.2	증 390.8	52.68	-	-	-	-	-	-

마. 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

구 분	번호	시설내용	부지면적(㎡)			시설 (개소)		건축면적(㎡)						비고
								바 닥 면 적			연 면 적
			기 정	변 경	증 ·감	기정	변경	기 정	변 경	증·감	기 정	변 경	증·감
합 계			7,338.7	7,338.7	-	63	48	86.86	145.85	증58.99	91.46	150.45	증58.99
시설소계			3,863.3	3,472.5	감 390.8	63	48	86.86	145.85	증58.99	91.46	150.45	증58.99
도로 및 광장		소계	2,599.0	2,373.3	감 225.7	-	-	-	-	-	-	-	-
		도로	1,468.3	1,149.8	감 318.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-1	광장	1,130.7	1,007.8	감 122.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-2	광장	-	215.7	증 215.7	-	-	-	-	-	-	-	-
휴양시설		소계	487.3	508.9	증 21.6	30	17	86.86	121.76	증34.90	91.46	126.36	증34.90
	2-1	경로당	223.5	223.5	-	1	1	86.86	86.86	-	91.46	91.46	-
	2-2	휴게공간	263.8	250.5	감 13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-3	북까페파고라	-	34.9	-	-	1	-	34.90	증34.90	-	34.90	증34.90
	2-가	파고라	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
	2-나	흔들의자	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
	2-다	등의자	-	-	-	8	10	-	-	-	-	-	-
	2-라	평의자	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
유희시설		소 계	365.1	389.2	증 24.1	4	4	-	-	-	-	-	-
	3-1	모래장	13.0	19.6	증 6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-2	놀이공간	165.2	369.6	증 204.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-3	놀이공간	186.9	-	감 186.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-가	조합놀이대	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-나	그네	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-다	시소	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
운동시설		소계	364.7	111.2	감 253.5	17	9	-	-	-	-	-	-
	4-1	운동공간	364.7	111.2	감 253.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-가	운동기구	-	-	-	12	9	-	-	-	-	-	-
	4-나	배드민턴지주	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	4-다	농구대	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
편익시설		소계	32.0	73.2	증 41.2	2	4	-	24.09	증24.09	-	24.09	증24.09
	5-1	야외무대	32.0	48.0	증 16.0	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-2	화장실	-	25.2	증 25.2	-	1	-	24.09	증24.09	-	24.09	증24.09
	5-가	풍차	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-나	음수대	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
관리시설		소계	15.2	16.7	증 1.5	10	14	-	-	-	-	-	-
	6-1	비상급수대	15.2	16.7	증 1.5	1	1	-	-	-	-	-	-
	6-가	지하수관측정	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	6-나	CCTV	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	6-다	공원안내판	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	6-라	시설안내판	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-
	6-마	볼라드	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
녹 지			3,475.4	3,866.2	증 390.8	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 도로시설조서

1) 도로 총괄표

구 분	합계			9.8			3류			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
기 정	15	538.8	1,468.3	-	-	-	15	538.8	1,468.3
변 경	14	506.6	1,149.8	-	-	-	14	506.6	1,149.8

2) 도로 세부총괄표

등급	구분	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
소 로	기정	3	1	4.0~6.0	15.9	75.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	1	2.7	12.9	34.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	기정	3	2	3.0	11.3	34.6	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	2	2.5	10.6	26.4	진입로	공원경계	소로 3-8
	기정	3	3	3.0~4.0	261.8	846.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	3	2.0	171.8	343.7	진입로	공원경계	소로 3-1
	기정	3	4	2.0	7.7	15.4	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	4	2.0	9.3	18.7	진입로	공원경계	소로 3-3
	기정	3	5	4.0	16.7	67.6	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	5	3.0	7.8	23.4	진입로	공원경계	1-2 광장
	기정	3	6	2.0	12.9	26.1	진입로	공원경계	소로 3-10
	기정	3	7	3.0	12.8	38.4	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	7	2.0	17.0	36.0	진입로	공원경계	소로 3-9
	기정	3	8	3.0	14.6	43.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	8	5.0	56.6	283.0	연결로	소로 3-3	1-1 광장
	기정	3	9	2.0	9.8	19.6	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	9	2.2	29.1	60.9	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	기정	3	10	2.0	7.6	15.1	연결로	소로 3-6	소로 3-3
	변경	3	10	2.5	14.7	36.8	연결로	소로 3-6	소로 3-3
	기정	3	11	3.0	34.7	103.8	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	변경	3	11	1.2	32.5	39.0	연결로	소로 3-8	소로 3-3
	기정	3	12	1.5	59.4	89.1	연결로	소로 3-1	소로 3-2
	변경	3	12	1.5	57.3	86.0	연결로	소로 3-1	소로 3-2
	기정	3	13	1.2	31.8	37.9	연결로	소로 3-7	소로 3-8
	변경	3	13	1.5	26.4	39.6	연결로	소로 3-2	소로 3-3
	기정	3	14	1.2	37.7	48.9	연결로	소로 3-8	소로 3-5
	변경	3	14	2.0	47.7	95.3	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	기정	3	15	1.2	4.1	5.1	연결로	소로 3-3	6-1 비상급수대
	폐지	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 관계도면 : 게재생략.  끝.