대전광역시 대덕구청 고시 제2021 – 113호

도시관리계획(대화1소공원) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 대전광역시 대덕구 대화동 16-221번지 일원의 대화1구역 소공원에 대하여 주민의 보건・휴양 및 정서생활 향상에 이바지하고 시민 생활환경을 개선시키고자 도시관리계획(대화1소공원 조성계획) 결정(변경) 하였으며,

2. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조의 규정에 의하여 다음과 같이 도시관리계획(대화1소공원 조성계획) 결정 고시하고, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제32조와 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시 대덕구청(공원녹지과)에 일반인 열람용으로 비치합니다.

2021년   10월  29일

대전광역시 대덕구청장

가. 공원결정(변경)조서

구 분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)		최 초 결정일	비고
					기 정	변 경
신설		대화1구역 소공원	소공원	대덕구 대화동 16-221번지 일원	5,510.0	5,485.0 (감 25)	대고 157 (‘2008.10.10 )

나. 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)		건축면적(㎡)				비고
			바닥면적		연면적
	기 정	변 경
			기 정	변 경	기 정	변 경
합 계	5,510.0	5,485.0	-		-
시설지구	1,101.50	1,093.78	-		-
녹 지	4,408.50	4,391.22	-		-

다. 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

(1) 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

구 분			기 정			변 경			비고
			부지면적 (㎡)	구성비 (%)	건축면적(㎡)	부지면적 (㎡)	구성비 (%)	건축면적(㎡)
합 계			5,510.00	100.0	-	5,485.00	100.0	-
계			1,101.50	19.99	-	1,093.78	19.94	-
	기반시설	소계	816.63	14.82	-	808.45	14.74	-
		도로	816.63	14.82	-	808.45	14.74	-
		광장	-	-	-	-	-	-
	조경시설		104.46	1.90	-	105.77	1.93	-
	휴양시설		40.50	0.73	-	39.99	0.73	-
	유희시설		-	-	-	-	-	-
	운동시설		139.91	2.54	-	139.57	2.54	-
	편익시설		-	-	-	-	-	-
	관리시설		-	-	-	-	-	-
	교양시설		-	-	-	-	-	-
녹 지			4,408.50	80.01	-	4,391.22	80.06	-

(2) 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

시설 구분		구분	시설 번호	시설명	위치	기 정				변 경				비고
						부지 면적(㎡)	규모 (개소)	건축규모(㎡)		부지 면적(㎡)	규모 (개소)	건축규모(㎡)
								건축 면적	연면적			건축 면적	연면적
총계		-		-		5,510.00	67	-	-	5,485.00	67	-	-	감 25
계						1,101.50	67	-	-	1,093.78	67	-	-	시설율 : 19.94%
시설면적	기반	소계				816.63	-	-	-	808.45	-	-	-	감 8.18
		변경		도로	대화동 16-221	816.63	-	-	-	808.45	-	-	-	감 8.18
	조경시설	소계				104.46	12	-	-	105.77	12	-	-	증 1.31
		변경	가-1	조경시설지	대화동 16-221	88.16	-	-	-	89.47	-	-	-	증 1.31
		신설	가-2	조경시설지		16.30	-	-	-	16.30	-	-	-
		신설	①	파고라		-	7	-	-	-	7	-	-
		신설	②	디딤석		-	1	-	-	-	1	-	-
		신설	③	장식벽		-	4	-	-	-	4	-	-
	휴 양시설	소계				40.50	21	-	-	39.99	21	-	-	감 0.51
		신설	나-1	휴양시설지	대화동 16-221	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-
		신설	나-2	휴양시설지		3.00	-	-	-	3.00	-	-	-
		신설	나-3	휴양시설지		3.00				3.00
		변경	나-4	휴양시설지		11.81				11.30				감 0.51
		신설	④	앉음벽		19.69	4	-	-	19.69	4	-	-
		신설	⑤	등의자		-	17	-	-	-	17	-	-
	운동시설	소계				139.91	7	-	-	139.57	7	-	-	감 0.34
		변경	다-1	운동시설지	대화동 16-221	50.78	-	-	-	48.73	-	-	-	감 2.05
		변경	다-2	운동시설지		89.13	-	-	-	90.84	-	-	-	증 1.71
		신설	⑥	생활체육시설		-	7	-	-	-	7	-	-
	편익시설	소계				-	3	-	-	-	3	-	-
		신설	⑦	음수전	대화동 16-221	-	3	-	-	-	3	-	-

시설 구분		구분	시설 번호	시설명	위치	기 정				변 경				비고
						부지 면적(㎡)	규모 (개소)	건축규모(㎡)		부지 면적(㎡)	규모 (개소)	건축규모(㎡)
								건축 면적	연면적			건축 면적	연면적
시설면적	관리시설	소계				-	24	-	-	-	24	-	-
		신설	⑧	보안등	대화동 16-221	-	16	-	-	-	16	-	-
		신설	⑨	CCTV		-	6	-	-	-	6	-	-
		신설	⑩	투시형담장		-	1	-	-	-	1	-	-
		신설		공원안내판		-	1	-	-	-	1	-	-
	녹지	소계				4,408.50	(4,408.50/5,510.00) x100% = 80.01%			4,391.22	(4,391.22/5,485.00) x100% = 80.06%
		변경		녹지	대화동 16-221	4,408.50				4,391.22
공원시설율 (법정 20% 이하)						(1,101.50/5,510.00)x100% = 19.99%				(1,093.78/5,485.00)x100% = 19.94%

(3) 공원조성계획 도로세부시설조서

(가) 총괄표

구 분	기 정 (3류)			변 경 (3류)			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
신 설	7	364.38	816.63	7	365.23	808.45	감 8.18

(나) 도로시설 세부조서

등급	구분	류별	번호	기 정			변 경			기능	기점	종점	비고
				폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)
소 로	신설	3	1	2.0~2.4	110.76	245.18	2.0~5.9	111.62	240.81	산책로	구역계	조경시설지	감 4.37
			2	2.0~6.2	150.25	303.26	2.0~8.4	150.25	306.11	산책로	산책로3-1	운동시설지 “다-2	증 2.85
			3	2.0~9.8	52.77	130.04	2.0~9.8	52.77	137.46	진입로	구역계	구역계	증 7.42
			4	2.0	5.65	11.30	2.0	5.65	11.30	진입로	구역계	산책로3-2
			5	2.0	7.37	14.74	2.0	7.37	14.74	진입로	구역계	산책로3-2
			6	2.0	9.10	18.20	2.0	9.09	18.14	산책로	구역계	산책로3-2	감 0.06
			7	2.5~19.7	28.48	93.91	2.0~18.9	28.48	79.89	산책로	구역계	산책로3-2	감 14.02

라. 관계도면 : 지형도면 게재생략.  끝.