대전광역시 대덕구 고시 제2022–3호

공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 대덕구 덕암동 22-5번지(새뜸어린이공원)의 쾌적한 놀이 및 공원환경 조성을 위하여 대덕구청장이 신청한 공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 변경(결정) 안에 대하여,

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조의 규정에 의하여 다음과 같이 공원조성계획(새뜸어린이공원 조성) 결정(변경)하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은 법 시행령 제27조의 규정에 의하여 지형도면을 승인하였기에 이를 고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시 대덕구청(공원녹지과)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보여드립니다.

2022년  1월  14일

대 전 광 역 시  대 덕 구 청 장

1. 새뜸어린이공원

가. 도시관리계획 결정(변경) 조서

구 분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	증·감
기정		새뜸 어린이공원	어린이 공원	대덕구 덕암동 22-5번지	7,338.7	7,338.7	-	대전직할시 고시 제1994-199호 (1994.11.10.)

나. 공원조성계획 결정(변경) 사유서

공 원 명	변경내용	변경사유	비고
새뜸 어린이공원	시설면적 : 증) 23.6㎡ 녹지면적 : 감) 23.6㎡	○ 공원 이용패턴 및 이용률 고려 협소한 공간 확장 및 공중화장실 이전설치 등 시설변경

다. 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)						비고
				바닥면적			연면적
	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계	7,338.7	7,338.7	-	145.85	110.95	감 34.9	150.45	115.55	감 34.9
시설지구	3,472.5	3,496.1	증 23.6	145.85	110.95	감 34.9	150.45	115.55	감 34.9
녹 지	3,866.2	3,842.6	감 23.6	-	-	-	-	-	-

라. 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

구분			부지면적(㎡)			구성비 (%)	건축면적(㎡)						비고
							바닥면적			연 면 적
			기정	변경	증·감		기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계			7,338.7	7,338.7	-	100.0	145.85	110.95	감 34.9	150.45	115.55	감 34.9
계			3,472.5	3,496.1	증 23.6	47.64	145.85	110.95	감 34.9	150.45	115.55	감 34.9
	기반시설	소계	2,373.3	2,381.9	증 8.6	32.46	-	-	-	-	-	-
		도로	1,149.8	1,156.4	증 6.6	15.76	-	-	-	-	-	-
		광장	1,223.5	1,225.5	증 2.0	16.7	-	-	-	-	-	-
	휴양시설		508.9	620.1	증 111.2	8.45	121.76	86.86	증 34.90	126.36	91.46	증 34.90
	유희시설		389.2	389.2	변경없음	5.3	-	-	-	-	-	-
	운동시설		111.2	0	감 111.2	0	-	-	-	-	-	-
	편익시설		73.2	88.2	증 15.0	1.2	24.09	24.09	변경없음	24.09	24.09	변경없음
	관리시설		16.7	16.7	변경없음	0.23	-	-	-	-	-	-
녹 지			3,866.2	3,842.6	감 23.6	52.36	-	-	-	-	-	-

마. 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

구 분	번호	시설내용	부지면적(㎡)			시설 (개소)		건축면적(㎡)						비고
								바 닥 면 적			연 면 적
			기 정	변 경	증 ·감	기정	변경	기 정	변 경	증·감	기 정	변 경	증·감
합 계			7,338.7	7,338.7	-	48	48	145.85	110.95	감34.9	91.46	150.45	증58.99
시설소계			3,472.5	3,496.1	증 23.6	48	48	145.85	110.95	감34.9	91.46	150.45	증58.99
도로 및 광장		소계	2,373.3	2,381.9	증 8.6	-	-	-	-	-	-	-	-
		도로	1,149.8	1,156.4	증 6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-1	광장	1,007.8	1,007.8	변경없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-2	광장	215.7	217.7	증 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
휴양시설		소계	508.9	620.1	증 111.2	17	17	121.76	121.76	변경없음	91.46	126.36	증34.90
	2-1	경로당	223.5	223.5	변경없음	1	1	86.86	86.86	변경없음	91.46	91.46	-
	2-2	휴게공간	250.5	361.7	증 111.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-3	북까페파고라	34.9	34.9	변경없음	1	1	34.9	-	감34.90	-	34.90	증34.90
	2-가	파고라	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	2-나	흔들의자	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	2-다	등의자	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
	2-라	평의자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유희시설		소 계	389.2	389.2	변경없음	4	4	-	-	-	-	-	-
	3-1	모래장	19.6	19.6	변경없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-2	놀이공간	369.6	369.6	변경없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-3	놀이공간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-가	조합놀이대	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-나	그네	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	3-다	시소	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
운동시설		소계	111.2	-	감 111.2	9	9	-	-	-	-	-	-
	4-1	운동공간	111.2	-	감 111.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-가	운동기구	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-
	4-나	배드민턴지주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-다	농구대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
편익시설		소계	73.2	88.2	증 15.0	4	4	24.09	24.09	변경없음	-	24.09	증24.09
	5-1	야외무대	48.0	48.0	변경없음	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-2	화장실	25.2	40.2	증 15.0	1	1	24.09	24.09	변경없음	-	24.09	증24.09
	5-가	풍차	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	5-나	음수대	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
관리시설		소계	16.7	16.7	변경없음	14	14	-	-	-	-	-	-
	6-1	비상급수대	16.7	16.7	변경없음	1	1	-	-	-	-	-	-
	6-가	지하수관측정	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	6-나	CCTV	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	6-다	공원안내판	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	6-라	시설안내판	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	6-마	볼라드	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
녹 지			3,866.2	3,842.6	감 23.6	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 도로시설조서

1) 도로 총괄표

구 분	합계			9.8			3류			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
기 정	14	506.6	1,149.8	-	-	-	14	506.6	1,149.8
변 경	14	511.0	1,156.4	-	-	-	14	511.0	1,156.4

2) 도로 세부총괄표

등급	구분	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
소 로	기정	3	1	2.7	12.9	34.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	1	2.7	12.9	34.9	진입로	공원경계	소로 3-3
	기정	3	2	2.5	10.6	26.4	진입로	공원경계	소로 3-8
	변경	3	2	2.5	10.6	26.4	진입로	공원경계	소로 3-8
	기정	3	3	2.0	171.8	343.7	진입로	공원경계	소로 3-1
	변경	3	3	2.0	171.8	343.7	진입로	공원경계	소로 3-1
	기정	3	4	2.0	9.3	18.7	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	4	2.0	9.3	18.7	진입로	공원경계	소로 3-3
	기정	3	5	3.0	7.8	23.4	진입로	공원경계	1-2 광장
	변경	3	5	3.0	7.8	23.4	진입로	공원경계	1-2 광장
	기정	3	6	2.0	12.9	26.1	진입로	공원경계	소로 3-10
	기정	3	6	2.0	12.9	26.1	진입로	공원경계	소로 3-10
	기정	3	7	2.0	17.0	36.0	진입로	공원경계	소로 3-3
	변경	3	7	2.0	17.0	36.0	진입로	공원경계	소로 3-9
	기정	3	8	5.0	56.6	283.0	연결로	소로 3-3	1-1 광장
	변경	3	8	5.0	56.6	283.0	연결로	소로 3-3	1-1 광장
	기정	3	9	2.2	29.1	60.9	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	변경	3	9	2.2	29.1	60.9	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	기정	3	10	2.5	14.7	36.8	연결로	소로 3-6	소로 3-3
	변경	3	10	2.5	14.7	36.8	연결로	소로 3-6	소로 3-3
	기정	3	11	1.2	32.5	39.0	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	변경	3	11	1.2	32.5	39.0	연결로	소로 3-8	소로 3-3
	기정	3	12	1.5	57.3	86.0	연결로	소로 3-1	소로 3-2
	변경	3	12	1.5	59.5	89.3	연결로	소로 3-1	소로 3-2
	기정	3	13	1.5	26.4	39.6	연결로	소로 3-2	소로 3-3
	변경	3	13	1.5	28.6	42.9	연결로	소로 3-2	소로 3-3
	기정	3	14	2.0	47.7	95.3	연결로	소로 3-3	소로 3-3
	변경	3	14	2.0	47.7	95.3	연결로	소로 3-3	소로 3-3

마. 관계도면 : 게재생략.  끝.