대전광역시 대덕구 고시 제2022–22호

공원조성계획(진가쟁이어린이공원 조성) 결정(변경)

및 지형도면 고시

1. 대덕구 송촌동 505-1(진가쟁이어린이공원) 쾌적한 공원환경 조성 및 이용객 편익 증진을 위해 대덕구청장이 신청한 공원조성계획(진가쟁이어린이공원 조성) 변경(결정) 안에 대하여,

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조의 규정에 의하여 다음과 같이 공원조성계획(진가쟁이어린이공원 조성) 결정(변경)하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은 법 시행령 제27조의 규정에 의하여 지형도면을 승인하였기에 이를 고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시 대덕구청(공원녹지과)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보여드립니다.

2022년  4월  1일

대 전 광 역 시  대 덕 구 청 장

가. 진가쟁이어린이공원

1) 도시계획시설 결정(변경) 조서

구 분	도면 표시 번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	증·감
변경		진가쟁이 어린이공원	어린이 공원	송촌동 505-1번지	1,614.90	1,614.90	-	1998. 06. 20. (대전광역시 고시 제1988-88호)

2) 공원조성계획 변경 사유

공 원 명	변경내용	변경사유	비고
진가쟁이 어린이공원	시설면적 : 증) 36.81㎡ 녹지면적 : 감) 36.81㎡	○ 어린이 공원 리모델링에 따른 변경

3) 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)						비고
				건축면적			연면적
	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계	1,614.90	1,614.90	-	-	-	-	-	-	-
시설지구	844.58	881.39	증 36.81	-	-	-	-	-	-
녹 지	770.32	733.51	감 36.81	-	-	-	-	-	-

4) 공원조성계획 및 지형도면 승인조서

가. 공원조성계획 결정 총괄조서

구분			부지면적(㎡)			구성비 (%)	건축규모(㎡)						비고
							건축면적			연면적
			기정	변경	증·감		기정	변경	증·감	기정	변경	증·감
합 계			1,614.90	1,614.90	-	100.00	-	-	-	-	-	-
계			844.58	881.39	증 36.81	54.58	-	-	-	-	-	-
	기반시설	소계	494.66	575.32	증 80.66	35.63	-	-	-	-	-	-
		도로	172.50	111.50	감 61.00	6.91	-	-	-	-	-	-
		광장	322.16	463.82	증 141.66	28.72	-	-	-	-	-	-
	조경시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	휴양시설		-	84.63	증 84.63	5.24	-	-	-	-	-	-
	유희시설		349.92	221.44	감 128.48	13.71	-	-	-	-	-	-
	운동시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	교양시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	편익시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	관리시설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹 지			770.32	733.51	감 36.81	45.42	-	-	-	-	-	-

나. 세부시설조서 총괄표

구 분	번호	시설내용	부지면적(㎡)			시설 (개소)		건축규모(㎡)						비고
								건축면적			연면적
			기 정	변 경	증 ·감	기정	변경	기 정	변 경	증·감	기 정	변 경	증·감
합 계			1,614.90	1,614.90	-	34	64	-	-	-	-	-	-
시설소계			844.58	881.39	증 36.81	34	64	-	-	-	-	-	-
기반시설		소계	494.66	575.32	증 80.66	-	-	-	-	-	-	-	-
		도로	172.50	111.50	감 61.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		광장(소계)	322.16	463.82	증 141.66	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-1	광장A	285.05	152.93	감 132.12	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-2	광장B	26.31	310.89	증 284.58	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-3	광장C	10.80	-	감 10.80	-	-	-	-	-	-	-	-
조경 시설		소계	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	2-1	경관블럭	-	-	-	-	114m	-	-	-	-	-	-
	2-2	개비온가벽	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
휴양 시설		소계	-	84.63	증 84.63	12	17	-	-	-	-	-	-
	3-1	등의자	-	-	-	12	5	-	-	-	-	-	-
	3-2	휴게데크	-	84.63	증 84.63	-	-	-	-	-	-	-	-
	3-3	포토존의자	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	3-4	썬베드의자	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	3-5	조형의자	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	3-6	야외테이블	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	3-7	그네벤치	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
운동시설		소계	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	4-1	체력단련시설	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
유희시설		소 계	349.92	221.44	감 128.48	1	2	-	-	-	-	-	-
	5-1	어린이놀이터	349.92	221.44	감 128.48	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-2	조합놀이대	-	-	-	1	-
	5-3	기타놀이기구	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5-4	그네	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
관리시설		소계	-	-	-	18	39	-	-	-	-	-	-
	6-1	CCTV	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	6-2	공원등	-	-	-	8	12	-	-	-	-	-	-
	6-3	안내판	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	6-4	표지석	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	6-5	볼라드	-	-	-	6	11	-	-	-	-	-	-
	6-6	투사등	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
녹 지			770.32	733.51	감 36.81	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 도로결정 총괄조서

구 분	합계			2류			3류			비 고
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
기 정	2	78.7	172.5	-	-	-	2	78.7	172.5
변 경	4	40.3	111.5	-	-	-	4	40.3	111.5

라. 도로결정 세부조서

등급	구분	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
소 로	기정	3	1	2.0~5.6	44.4	100.0	진입로	부지외곽	광장1-1
	변경	3	1	3.0~6.0	5.9	18.8	진입로	부지외곽	소로R-2
	기정	3	2	2.0~6.0	34.3	72.5	연결로	광장1-1	소로R-1
	변경	3	2	2.5	10.0	25.0	진입로	부지외곽	광장1-2
	신설	3	3	3.7~6.1	5.8	25.0	연결로	광장1-1	광장1-2
	신설	3	4	2.0~4.0	18.6	42.7	진입로	부지외곽	광장1-1
총 계	기정	합계			78.7	172.5
	변경	합계			40.3	111.5

5) 관계도면 : 게재생략.  끝.