대전광역시 고시 제2023-105호

도시관리계획(오정근린공원조성) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 장기미집행 도시계획시설인 오정근린공원 내 주민친화적 공원시설을 설치하여 지역주민 및 공원이용자들의 편의 증진을 위한 도시관리계획(오정근린공원조성) 결정(변경) 및 지형도면 승인 신청에 대하여,

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 규정에 의하여 다음과 같이 도시관리계획(오정근린공원조성) 결정(변경) 고시하고,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조와「토지이용규제기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시청(도시공원과 ☎042-270-5583), 대전광역시 대덕구청(공원녹지과 ☎042-608-5112)에 일반인 열람용으로 비치합니다.

2023년   6월  07일

대 전 광 역 시 장

가. 공원결정(변경) 조서

구분	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			공원최초 결 정 일	비 고
				기정	변경	증감
변경	오 정 근린공원	근린공원	대전광역시 대덕구 오정동 산17-1번지 일원	75,404	58,948	감16,456	2006.12.29. (대고 192호)

나. 공원조성계획 주요변경 사유

공 원 명	변 경 내 용	변 경 사 유
오정 근린공원	○ 부지면적 : 감 16,456.0㎡ ○ 시설면적 : 감 427.2㎡ - 기반시설 : 감 621.7㎡ - 조경시설 : 증 972.0㎡ - 휴양시설 : 증 1,624.9㎡ - 유희시설 : 증 905.9㎡ - 운동시설 : 감 896.8㎡ - 교양시설 : 증 532.0㎡ - 편익시설 : 감 1,422.4㎡ - 관리시설 : 감 27.1㎡ - 도시농업시설 : 감 1,494.0㎡ ○ 녹지면적 : 감 16,028.8㎡	○ 도시·군계획시설 결정 실효로 인한 부지면적 축소에 따른 녹지 및 기반시설, 편익시설 감소 ○ 공원 내 동선 조정 및 잔디마당, 휴게공간 조성으로 인한 기반시설 감소 및 조경시설, 휴양시설 증가 ○ 물놀이장, 복지회관 등 확보에 따른 유희시설, 교양시설 증가 및 운동시설, 관리시설, 도시농업시설 감소

다. 공원조성계획 결정(변경) 조서

(1) 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)		비 고
	계	시설면적	녹지면적	건축면적	연면적
기정	75,404	11,914.0	63,490.0	372.0	972.0	시설율 : 15.8% 건폐율 : 0.49%
변경	58,948	11,486.8	47,461.2	1,458.5	5,558.5	시설률 : 19.5% 건폐율 : 2.47%
증감	감16,456	감427.2	감16,028.8	증1,086.5	증4,586.5

(2) 공원조성계획 결정(변경) 시설조서

구 분		부 지 면 적(㎡)			건 축 규 모(㎡)						비고
		기 정	변 경	증 ․ 감	건 축 면 적			연 면 적
					기정	변경	증 ․ 감	기정	변경	증 ․ 감
계		75,404	58,948.0	감16,456	372	1,458.5	증1,086.5	972	5,558.5	증4,586.5
시설소계		11,914	11,486.8	감427.2	372	1,458.5	증1,086.5	972	5,558.5	증4,586.5
	도로및광장	3,703	2,591.9	감1,111.1	-	-	-	-	-	-
	광장시설	1,827	2,316.4	증489.4	-	-	-	-	-	-
	조경시설	-	972.0	증972.0	-	-	-	-	-	-
	휴양시설	-	1,624.9	증1,624.9	-	-	-	-	-	-
	유희시설	1,099	2,004.9	증905.9	-	-	-	-	-	-
	운동시설	1,415	518.2	감896.8	-	-	-	-	-	-
	교양시설	868	1,400.0	증532.0	300	1,400.0	증1,100.0	900	5,500.0	증4,600.0
	편익시설	1,472	49.6	감1,422.4	36	49.6	증13.6	36	49.6	증13.6
	관리시설	36	8.9	감27.1	36	8.9	감27.1	36	8.9	감27.1
	도시농업 시설	1,494	-	감1,494	-	-	-	-	-	-
녹 지		63,490	47,461.2	감16,028.8	-	-	-	-	-	-

(3) 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

시 설 구 분		연번	세 부 시설명	부 지 면 적	건 축 규 모				규모 (개소)	비 고
					건축면적	연면적	구조	층수
총 계	기정	-	-	75,404	372	972	-	-	13개소
	변경	-	-	58,948	1,458.5	5,558.5	-	-	151개소
시 설 면 적	기정	계	-	11,914.0	372	972	-	-	13개소
	변경	계	-	11,486.8	1,458.5	5,558.5	-	-	151개소
도로 및 광장	기정	소계	-	5,530.0	-	-	-	-	-
	변경	소계	-	4,908.3	-	-	-	-	-
	기정	-	도로	3,703.0	-	-	-	-	-
	변경	-	도로	2,591.9	-	-	-	-	-
	기정	가-1	광장1	815	-	-	-	-	-
	변경	가-1	광장1	427.9	-	-	-	-	-
	기정	가-2	광장2	198	-	-	-	-	-
	변경	가-2	광장2	153.9	-	-	-	-	-
	기정	가-3	광장3	129	-	-	-	-	-
	변경	가-3	광장3	61.0	-	-	-	-	-
	기정	가-4	광장4	22	-	-	-	-	-
	변경	가-4	광장4	61.4	-	-	-	-	-
	기정	가-5	광장5	17	-	-	-	-	-
	변경	가-5	광장5	47.2	-	-	-	-	-
	기정	가-6	광장6	82	-	-	-	-	-
	변경	가-6	광장6	91.9	-	-	-	-	-
	기정	가-7	광장7	405	-	-	-	-	-
	변경	가-7	광장7	378.2	-	-	-	-	-
	기정	가-8	광장8	159	-	-	-	-	-
	변경	가-8	광장8	115.7	-	-	-	-	-
	신설	가-9	광장9	173.5	-	-	-	-	-
	신설	가-10	광장10	521.8	-	-	-	-	-
	신설	가-11	광장11	30.0	-	-	-	-	-
	신설	가-12	광장12	253.9	-	-	-	-	-
조경 시설	기정	소계	-	-	-	-	-	-	-
	변경	소계	-	972.0	-	-	-	-	8개소
	신설	나-1	잔디마당	972.0	-	-	-	-
	신설	①	파고라A	-	-	-	-	-	4개소
	신설	②	파고라B	-	-	-	-	-	2개소
	신설	③	파고라C	-	-	-	-	-	2개소
휴양 시설	기정	소계	-	-	-	-	-	-	13개소
	변경	소계	-	1,624.9	-	-	-	-	54개소
	기정	①	파고라	-	-	-	-	-	12개소
	폐지	①	파고라	-	-	-	-	-	12개소
	기정	②	정자	-	-	-	-	-	1개소
	폐지	②	정자	-	-	-	-	-	1개소
	신설	다-1	물놀이쉼터	205.2	-	-	-	-
	신설	다-2	건강쉼터1	1,044.2	-	-	-	-
	신설	다-3	건강쉼터2	86.8	-	-	-	-
	신설	다-4	잔디쉼터1	107.9	-	-	-	-
	신설	다-5	잔디쉼터2	160.1	-	-	-	-
	신설	다-6	휴게쉼터	20.7	-	-	-	-
	신설	④	등의자	-	-	-	-	-	22개소
	신설	⑤	평의자	-	-	-	-	-	18개소
	신설	⑥	앉음벽	-	-	-	-	-	1개소
	신설	⑦	조형앉음벽	-	-	-	-	-	1개소
	신설	⑧	조형의자	-	-	-	-	-	5개소
	신설	⑨	야외테이블	-	-	-	-	-	3개소
	신설	⑩	평상	-	-	-	-	-	3개소
	신설	⑪	스탠드	-	-	-	-	-	1개소
유희 시설	기정	소계	-	1,099.0	-	-	-	-	-
	변경	소계	-	2,004.9	-	-	-	-	5개소
	기정	나	생태놀이터	1,099.0	-	-	-	-	-
	폐지	나	생태놀이터	1,099.0	-	-	-	-	-
	신설	라-1	물놀이장	2,004.9	-	-	-	-	-
	신설	⑫	물놀이시설1	-	-	-	-	-	1개소
	신설	⑬	물놀이시설2	-	-	-	-	-	1개소
	신설	⑭	물놀이시설3	-	-	-	-	-	3개소
운동 시설	기정	소계	-	1,415.0	-	-	-	-	-
	변경	소계	-	518.2	-	-	-	-	13개소
	기정	다-1	다목적구장1	700	-	-	-	-	-
	폐지	다-1	다목적구장1	700	-	-	-	-	-
	기정	다-2	다목적구장2	715	-	-	-	-	-
	폐지	다-2	다목적구장2	715	-	-	-	-	-
	신설	마-1	다목적운동장	518.2	-	-	-	-	-
	신설	⑮	야외운동시설	-	-	-	-	-	13개소
교양 시설	기정	소계	-	868.0	300.0	900.0	-	-
	변경	소계	-	1,400.0	1,400.0	5,500.0	-	-	1동
	기정	마	문화회관	868.0	300.0	900.0	-	-
	폐지	마	문화회관	868.0	300.0	900.0	-	-
	신설	바-1	복지회관	1,400.0	1,400.0	5,500.0	-	-	1동
편익 시설	기정	소계	-	1,472.0	36.0	36.0	-	-
	변경	소계	-	49.6	49.6	49.6	-	-	4개소
	기정	바	화장실	36.0	36.0	36.0	-	-
	폐지	바	화장실	36.0	36.0	36.0	-	-
	기정	사-1	주차장1	398.0	-	-	-	-
	변경	사-1	화장실1	27.2	27.2	27.2	-	-	1개소
	기정	사-2	주차장2	352.0	-	-	-	-
	변경	사-2	화장실2	22.4	22.4	22.4	-	-	1개소
	기정	사-3	주차장3	429	-	-	-	-
	폐지	사-3	주차장	429	-	-	-	-
	기정	아	전망대	257	-	-	-	-
	폐지	아	전망대	257	-	-	-	-
	신설	⑯	세족대	-	-	-	-	-	1개소
	신설	⑰	샤워기	-	-	-	-	-	1개소
관리 시설	기정	소계	-	36.0	36.0	36.0	-	-
	변경	소계	-	8.9	8.9	8.9	-	-	66개소
	기정	자	창고	36.0	36.0	36.0	-	-
	폐지	자	창고	36.0	36.0	36.0	-	-
	신설	아-1	관리사무소(창고)	8.9	8.9	8.9	-	-	1개소
	신설	⑱	공원등	-	-	-	-	-	48개소
	신설	⑲	CCTV	-	-	-	-	-	7개소
	신설	⑳	안내판	-	-	-	-	-	8개소
	신설	㉑	안전 감시대	-	-	-	-	-	2개소
도시 농업 시설	기정	소계	-	1,494.0	-	-	-	-
	변경	소계	-	-	-	-	-	-
	기정	차	도시텃밭	1,494.0	-	-	-	-
	폐지	차	도시텃밭	1,494.0	-	-	-	-
녹지	기정	소계	-	63,490.0	-	-	-	-
	변경	소계		47,461.2			-	-

(가) 시설 결정(변경) 조서

(나) 도로 결정(변경) 조서

1) 도로결정(변경) 총괄조서

구 분	등 급	폭원(M)	노선수	연장(M)	면적(㎡)	비 고
합 계		1.2~5.7	25	1,132.6	2,591.9

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎥)	기능	기점	종점	비고
기정	소계				1,505.0	3,703.0
변경	소계				1,132.6	2,591.9
기정	소로	3	1	2.0	57.0	112.0	진입로	북측경계	소로3
변경	소로	3	1	2.4	2.4	5.9	진입로	부지외곽	소로 R-2
기정	소로	3	2	2.0	15.0	29.0	연결로	교양시설 마	소로 1
변경	소로	3	2	2~3	199.0	405.0	연결로	광장 가-1	광장 가-2
기정	소로	3	3	2.0	98.0	194.0	연결로	주차장 사-3	편익시설 아
변경	소로	3	3	3.0	28.6	85.9	연결로	소로 R-2	물놀이장
기정	소로	3	4	10.0	112.0	1,122.0	기존도로	남측경계	북축경계
변경	소로	3	4	4.2	7.3	30.9	연결로	물놀이쉼터	물놀이장
기정	소로	3	5	2.0	154.0	262.0	진입로	광장 가-8	북측경계
변경	소로	3	5	2.5	25.4	63.5	연결로	소로R-2	물놀이장
기정	소로	3	6	2.0	22.0	48.0	연결로	소로5	광장 가-7
변경	소로	3	6	3	59.5	178.5	연결로	광장 가-3	광장 가-4
기정	소로	3	7	1.5	24.0	38.0	진입로	북측경계	광장 가-7
변경	소로	3	7	1.2	4.2	5.0	진입로	부지외곽	소로 R-6
기정	소로	3	8	2.0	106.0	240.0	연결로	광장 가-7	소로9
변경	소로	3	8	2~3	144.5	407.9	연결로	광장 가-3	광장 가-4
기정	소로	3	9	2.0	327.0	688.0	진입로	북측경계	서측경계
변경	소로	3	9	2~3.7	132.9	266.9	연결로	광장 가-2	광장 가-6
기정	소로	3	10	1.5	82.0	131.0	진입로	소로 9	북측경계
변경	소로	3	10	3.0	34.6	104.0	연결로	광장 가-2	광장 가-3
기정	소로	3	11	1.5	53.0	91.0	진입로	소로9	광장 가-5
변경	소로	3	11	2.5	12.6	31.6	연결로	소로 R-8	건강쉼터1
기정	소로	3	12	1.5	42.0	63.0	연결로	소로10	광장 가-4
변경	소로	3	12	2.0	9.4	18.8	연결로	건강쉼터1	소로 R-13
기정	소로	3	13	2.0	87.0	161.0	연결로	소로9	광장 가-4
변경	소로	3	13	2.0	54.4	109.0	연결로	광장 가-5	광장 가-6
기정	소로	3	14	2.0	18.0	37.0	연결로	소로9	소로13
변경	소로	3	14	2.0	21.4	42.9	연결로	광장 가-5	광장 가-10
기정	소로	3	15	1.5	76.0	117.0	연결로	소로9	소로22
변경	소로	3	15	2.0	8.5	17.0	연결로	광장 가-10	광장 가-11
기정	소로	3	16	2.0	17.0	34.0	연결로	운동시설 다-1	유희시설 나
변경	소로	3	16	2.0	36.8	73.6	진입로	광장 가-11	부지외곽
기정	소로	3	17	1.5	9.0	14.0	연결로	소로9	운동시설 다-2
변경	소로	3	17	3.0~6.6	35.6	124.7	연결로	광장 가-10	광장 가-8
기정	소로	3	18	2.0	9.0	19.0	연결로	운동시설 다-1	운동시설 다-2
변경	소로	3	18	3.0~3.6	38.3	115.6	연결로	광장 가-6	광장 가-8
기정	소로	3	19	1.5	3.0	5.0	연결로	소로20	운동시설 다-2
변경	소로	3	19	2.0	105.2	210.4	연결로	광장 가-8	광장 가-12
기정	소로	3	20	1.5	45.0	68.0	연결로	소로9	서측경계
변경	소로	3	20	1.2	7.5	9.0	진입로	부지외곽	광장 가-12
기정	소로	3	21	1.5	39.0	63.0	연결로	소로9	서측경계
변경	소로	3	21	3.0~5.0	30.2	95.3	연결로	광장 가-10	광장 가-6
기정	소로	3	22	1.5	110.0	167.0	진입로	소로21	주차장 사-1
변경	소로	3	22	1.2	38.7	46.5	연결로	소로 R-9	건강쉼터2
신설	소로	3	23	1.5	95.6	144.0	연결로	복지회관	물놀이장

2) 도로결정(변경) 세부조서

라. 관계도면 : 게재생략.  끝.