전기시설 안전점검 체크리스트

아파트 명 :                       (전기시설 총괄관리자 직책 :            성명 :          )

점검대상	점검사항	점검결과	조치계획
변 전 실	• 변전실 상부 및 인접 시설용도 및 상•하수도 시설여부
인입선로 및 단로기	• 케이블 헤드의 이상 유무
	• 칼과 칼받이의 접촉, 과열, 변색 여부
	• 음향, 진동, 이물부착여부
계기용변성기 (MCF, PTCT)	• 외부접속부의 과열, 변색여부
	• 유누설 및 유량부족여부
	• 진동, 음향, 온도의 이상유무
차 단 기 (VCB, ACB)	• 외부접속부의 과열, 변색여부
	• 진동, 음향의 이상유무
콘 덴 사	• 외부 접속부의 변형상태
	• 누유의 이상유무
축 전 기	• 외부접속부 및 청소상태
	• 충, 방전상태
	• 비중 및 축전기액 누유상태
발 전 기	• 연료, 윤활류, 냉각수의 이상상태
	• 운전상태의 이상(진압상태)
	• 진동, 음향, 과열, 가동상태
	• 표시등 점등상태
분 전 반	• 과열변색, 이완상태
	• 청소, 전압조정기 안전상태
	• 시근장치 및 보완상태
기 타	• 소방설비, 점등 동작상태
	• CAR리프트의 동작운전상태